С 01.01.2017г. ОДН будет включен в состав платы за содержание ФЗ от 29.06.2015 №176-ФЗ. – статья 12, пункт 10.

Нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества МКД на территории Красноярского края - Постановление Правительства Красноярского края от 17.05.2017 **№ 271-п**

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края г. Ачинск **№ 276-п** от 17.05.2017г.

Приложение N 1

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 17 мая 2017 г. N 271-п

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,

ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,0296 | 0,0296 | 0,0592 |
| от 6 до 9 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0442 |
| от 10 до 16 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0282 |
| более 16 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0174 |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,0316 | X | 0,0316 |
| от 6 до 9 | 0,0251 | X | 0,0251 |
| от 10 до 16 | 0,0117 | X | 0,0117 |
| Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,0204 | X | 0,0204 |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,0170 | 0,0170 | X |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 0,0230 | X | X |

Приложение N 2

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 17 мая 2017 г. N 271-п

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ

РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| 1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,06 |
| 2 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,64 |
| 3 | Многоквартирные дома, оборудованные двумя и (или) тремя лифтами, приходящимися на один подъезд, и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,75 |
| 4 | Многоквартирные дома, оборудованные четырьмя и (или) более лифтами, приходящимися на один подъезд, и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,96 |
| 5 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, электроотопительными установками лифтовых шахт в целях поддержания температурного режима для обеспечения безопасной работы лифтов и не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3,86 |
| 6 | Многоквартирные дома, оборудованные двумя и (или) более лифтами, приходящимися на один подъезд, электроотопительными установками лифтовых шахт в целях поддержания температурного режима для обеспечения безопасной работы лифтов и не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4,98 |
| 7 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13,18 |

Приложение N 1

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 17 мая 2017 г**. N 276-п**

НОРМАТИВЫ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ

ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД АЧИНСК С ПРИМЕНЕНИЕМ

РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система горячего водоснабжения | Открытая система горячего водоснабжения | Закрытая система горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 |
| С изолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0638 | 0,0613 |
| без полотенцесушителей | 0,0587 | 0,0562 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0689 | 0,0664 |
| без полотенцесушителей | 0,0638 | 0,0613 |